**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1)** ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Ο ΣΑΚΟΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ 20-75 ΜΜ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ & ΑΥΛΑ BARCOUT