**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1.ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 60 ΛΙΤΡΩΝ**

0ι κουβάδες των απορριμμάτων να είναι με πεντάλ με εσωτερικό κάδο,

κατασκευασμένοι από πρωτογενή πλαστικό μεγάλης αντοχής. Διαστάσεις:

Μήκος:34.0εκ. X Πλάτος:27.0εκ. X Υψος:60.0εκ περίπου

**2. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ**

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΔΙΠΛΕΣ

ΜΕ ΝΗΜΑ MICROFIBRA ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ

ΧΝΟΥΔΙΑ. ΟΙ ΑΚΡΕΣ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΙΝΑΙ ΓΥΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ

ΜΕΣΑ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΓΥΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ

ΞΕΦΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ

" Ανταλλακτικό επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 300gr

" Να είναι κόκκινου χρώματος.

" Από λωρίδες νήματος πετσέτας μικροϊνών

" Να είναι από υλικό Non- wooven

" Να μην αφήνει χνούδι

" Να είναι ιδανική για επιφάνειες από πλακάκι, παρκέ ξύλο, μάρμαρο.

" Να έχει καλή απόδοση σε πλακόστρωτο και σε αντιολισθητικές επιφάνειες.

" Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους

" Άριστης ποιότητας & εξαιρετικής αντοχής

" Μέγιστη απορρόφηση νερού σε λεία και δομημένα δάπεδα

" Να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην απομάκρυνση λεκέδων που έχουν "κολλήσει", ιδανική για συμφορημένους χώρους.

**3. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ**

Ανταλλακτικό επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 300gr

" Να είναι ΠΡΑΣΙΝΟΥ χρώματος.

" Από λωρίδες νήματος πετσέτας μικροϊνών

" Να είναι από υλικό Non- wooven

" Να μην αφήνει χνούδι

" Να είναι ιδανική για επιφάνειες από πλακάκι, παρκέ ξύλο, μάρμαρο.

" Να έχει καλή απόδοση σε πλακόστρωτο και σε αντιολισθητικές επιφάνειες.

" Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους

" Άριστης ποιότητας & εξαιρετικής αντοχής

" Μέγιστη απορρόφηση νερού σε λεία και δομημένα δάπεδα

" Να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην απομάκρυνση λεκέδων που έχουν "κολλήσει", ιδανική για συμφορημένους χώρους.

**4.ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΙΡΟΣ (4litr)**

• Να περιέχει αντιμικροβιακούς παράγοντες και γλυκερίνη

• Να έχει ουδέτερο ph

• Nα έχει απαλό άρωμα,

Να είναι συμπυκνωμένο και πλούσιο σε μαλακτικά συστατικά. Να είναι ιδανικό για το σύστημα HACCP

**5. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 500 GR**

Το χαρτί κουζίνας ρολού να είναι δίφυλλο, μεγάλης απορροφητικότητας να μην αφήνει χνούδι, να είναι από πρωτογενής χαρτομάζα, να είναι ανθεκτικό, ιδανικό για τρόφιμα , εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, catering και γενικά όπου εφαρμόζεται το σύστημα HACCP. Να φέρει τη σήμανση CE.

Απορροφητικότητα προσδιοριζόμενη κατά ΤΑΡΡΙ Τ432, η απορροφητικότητα μίας σταγόνας νερού όγκου 0,01ml να έχει μέγιστο χρόνο απορρόφησης 25 δευτερόλεπτα (max 25 sec. Το ρολό πρέπει να παρουσιάζει μέγιστη τιμή τέφρας 1% (max 1% ISO 2144