**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1)** ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Μ.ΧΡΗΣΗΣ

1. Να διατηρούν κλειστούς τους οφθαλμούς, κατά τη διάρκεια τής επέμβασης, για προστασία τού κερατοειδούς χιτώνα.

2. Να είναι απαραιτήτως κατασκευασμένα με βάση τη σιλικόνη, ώστε να είναι μαλακά, φιλικά στο δέρμα και απαλής κολλητικής επιφάνειας. Ως αποτέλεσμα, κατά την αφαίρεσή τους να μην τραβούν τα βλέφαρα και να μειώνουν το ρίσκο σκισίματος ή εκδορών τού δέρματος.

3. Να φέρουν μη αυτοκόλλητη, ειδική και χρωματικά διακριτή γλωττίδα αφαίρεσης.

4. Να είναι σχήματος οβάλ, ώστε να προσαρμόζονται απόλυτα στους οφθαλμούς με οριζόντια τοποθέτηση.

5. Να είναι εξολοκλήρου διαφανή, για απόλυτο οπτικό έλεγχο.

6. Να προσφέρονται σε ζεύγος τοποθετημένο σε ενιαία βάση και όχι ατομικά, για ταχεία εφαρμογή και αποφυγή μολύνσεων.

7. Να κατατεθεί δείγμα και επίσημο προσπέκτους τού κατασκευαστή για αξιολόγηση.

**2) ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ**

**ΝΑ είναι αποστειρωμένο λείας εσωτερικής επιφάνειας μήκους 18 cm με γωνία Γ αναρρόφησης-βρογχοσκόπησης η οποία να διαθέτει διπλό κουμπωτό καπάκι ασφαλείας που να ανοίγει εκατέρωθεν και να μην προεξέχει**