ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	1)       ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Ο ΣΑΚΟΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ 20-75 ΜΜ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ  &  ΑΥΛΑ BARCOUT
2) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. ΑΠΌ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.90Χ260mm.
3) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. ΑΠΌ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.200Χ350mm.
4) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. ΑΠΌ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ150Χ300mm.
5) REF ΣΥΡΙΓΓΑ 190ml Μ.Χ. ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ 300psi ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΤΗ MEDRAD SALIENT S/D. (ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΧ 8X50 TEM). ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΓΧΥΤΗ).
6) REF 2y5151 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ Μ.Χ. ΣΠΕΙΡΩΙΔΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150psi ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΤΗ MEDRAD SALIENT 16Χ50 . ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΓΧΥΤΗ).
7) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ C ΜΑΡΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΜΜΕΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ . ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ( ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΑΤΜΟΣ -ΧΡΟΝΟΣ) ΚΛΑΣΗΣ 5.
8) ΚΑΣΕΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ sterrad 100S ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 58%,ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ sterrad ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.
9) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GLOSAIR 400#. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΝΕΦΩΣΗΣ GLOSAIR DRY (MIST). Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ GLOSAIR ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  GLOSAIR 400#. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.
10) ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ CUFF ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
⎯ Υλικό : Πυκνής ύφανσης , Αντιαλλεργικό ,  Latex-free
 ⎯ Μιας χρήσης 
⎯ Θάλαμοι περισκελίδων : Οι περισκελίδες να αποτελούνται από τέσσερις ( 4 ) θαλάμους οι οποίοι να παρέχουν την μέγιστη ενίσχυση της ροής του αίματος 
 ⎯ Εύρος ασκούμενης  πίεσης : 45mmHg  
⎯ Κύκλος Θεραπείας : Ο κύκλος συμπίεσης – αποσυμπίεσης να είναι σταθερός και να διαρκεί 1 λεπτό χωρίς να μεταβάλλεται ή να εξαρτάται από την «φυσιολογική» κατάσταση του ενός ή και των δύο άκρων.( ανεξάρτητα τον βαθμό τραύματος του κάθε άκρου ή τον βαθμό αιμάτωσης του κάθε άκρου) 
 Η διαδικασία να επαναλαμβάνεται χωρίς να πραγματοποιείται οποιαδήποτε μέτρηση αυτόματα στην πλήρωση των αγγείων που θα μπορούσε να μεταβάλλει τον χρόνο αποπλήρωσης και επομένως και τον χρόνο του κύκλου θεραπείας . Έτσι να αποφεύγεται  το φαινόμενο της υπέρ ή μη επαρκούς ροής του αίματος στα αγγεία και κατά συνέπεια να μην επηρεάζεται η συχνότητα του καρδιακού ρυθμού κατά την εφαρμογή της θεραπείας. 
⎯ Υποδοχείς σύνδεσης με τα καλώδια αντλίας:  Οι περισκελίδες να φέρουν ( 4 ) τέσσερις υποδοχείς σύνδεσης με τα καλώδια της  με   αριθμητική κωδικοποίηση   ώστε να πραγματοποιείται η σύνδεση με ακρίβεια και ασφάλεια
 ⎯ Ασφάλιση : με Velcro γύρω από τη γαστροκνημία 
⎯ Προσαρμογή στην αντλία : με τετραπλό καλώδιο πολλαπλών αυλών (ένας αυλός για κάθε ξεχωριστό θάλαμο της περισκελίδας που φέρει χρωματική κωδικοποίηση ώστε να ταυτίζεται απόλυτα με την κωδικοποίηση των υποδοχέων που φέρουν οι περισκελίδες πάνω τους .)
 ⎯ Μεγέθη : small, medium, large
11) ΣΕΤ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑΣ

- Με υδρόφιλο μονό διαστολέα διάνοιξης ιστών, αυξανόμενης διαμέτρου:-
α) με ραβδώσεις, για αυξημένη ακτινική δύναμη, μικρότερη πίεση στους ιστούς και μειωμένη απώλεια αίματος!! Ασθενείς με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων
β) με ασφαλή σαγρέ χειρολαβή, ώστε  να μη γλιστράει στο χέρι τού χρήστη κατά την πίεση!
- Με έναν αρχικό διαστολέα ιστών 14Fr, μήκους 6.5cm




