1 ) Μπουκαλάκια ροόμετρου χωρίς πώμα .

2 ) Επαναφορτιζόμενη μπαταριά 4,8 v 1650 m AH με κωδικό 48 Η907Ν-Ε για το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο ΟΜRON HEM-907.

3) Τσιμούχες για τα μπουκάλια ο2.

4) Πιεσόμετρο με μανόμετρο χειρός, συμφωνά με τις παρακάτω προδιαγραφές

 Μανομετρικό πιεσόμετρο μπράτσου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- Σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας)

-Ανθεκτικό στα χτυπήματα

-Σήμανση ce ( σύμφωνα με την οδηγία 93/43/eec)

- latex free, μη υδραργυρικό

-Μικροφίλτρο να προστατεύει τη βαλβίδα και να ελέγχει τη ροη του αέρα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές

-βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα με απόλυτη ακρίβεια

- Το μανόμετρο να είναι ανθεκτικό στην πίεση

- Μεγάλο καντράν 56 -64mm με ευανάγνωστη κλίμακα μέτρησης

- Εύρος μέτρησης εως 300mmhg και ακρίβεια μέτρησης +/- 3mmhg

- Να φέρει προστατευτικό δακτύλιο ώστε να προφυλάσσεται το γυαλί του καντράν από τα κτυπήματα

-Δείκτης καλιμπραρισμένος με ακρίβεια, ανθεκτικός, υψηλής ποιότητας.

- Μεγάλο πουάρ για γρηγορότερο φούσκωμα της περιχειρίδας, με περιστρεφόμενη λαβή, για την καλύτερη χρήση

-Μακρύ σωλήνα φουσκώματος περίπου 80 cm

-Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας, μονού αυλού, απο ανθεκτικό υλικό πενόμενη τουλάχιστον στους 60οc και με δυνατότητα να εμβαπτίζεται ολόκληρη σε αλκοολούχο απολυμαντικό διάλυμα.

- Να συνοδεύεται από περιχειρίδα adult, medium, large, η οποία να κλείνει με αυτοκόλλητο (χρατς) χωρίς μεταλλικό δακτύλιο χωρίς ενσωματωμένο στηθοσκόπιο.

- Να συνοδεύεται από θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς

-Πέντε (5) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς, για κατασκευαστικά ελαττώματα και καλή λειτουργιά.

5) Περιχειρίδα με αεροθάλαμο A) διπλού αυλού( l), (xl) B) μονού αυλού ( m),( l), (xl).

Το υλικό να είναι υποαλλεργικό με δίπλες ραφές, πενόμενη .

Να έχουν ένδειξη για ακριβή τοποθέτηση στον βραχίονα. Να διαθέτουν εύκαμπτο σωλήνα μεγάλης διαμέτρου για εύκολη εισαγωγή (εκτόνωση αέρα ).

6) Περιχειρίδα μονού αυλού πολλαπλών χρήσεων μέγεθος large συμβατές για monitor BSM 231Κ (να λύνει με αυτοκόλλητο χωρίς σίδερο στο πλάι).

 7) BUTTON ON/OFF της συσκευής φωτοθεραπείας MEDELA BILLIBED.

 8) Περιχειρίδα ενηλίκων για πιεσόμετρο διπλού αυλού

 9) -Δυο (2) δύο συστήματα ρόδας βαρέως τύπου για σασί θαλάμου Φ125x40/Φ25 προς αντικατάσταση των παλαιών στον ανελκυστήρα των απορριμμάτων.

 10) Καλώδιο για monitor NIHON –KOHDEN BSM -2351K για ΗΚΓ παρακολούθησης κωδ. Sc-906P