**ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΦΛΕΒΩΝ :**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΗΓΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΛΕΒΩΝ

1. Να είναι υψηλής ποιότητας τελευταίας τεχνολογίας.

2. Να διαθέτει πηγή φωτισμού 150 W τουλάχιστο.

3. Να διαθέτει καλώδιο φωτισμού 6 ft οπτικών ινών.

4. Να διαθέτει μεγάλο δακτύλιο φωτισμού για καλύτερη πρόσβαση και ομοιόμορφο φωτισμό.

5. Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας (αυξομειούμενη ένταση του φωτισμού), ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη.

6. Να είναι κατάλληλο για παιδιατρική χρήση.

7. Να πληροί τα διεθνή standards ,να κατατεθούν να σχετικά πιστοποιητικά ,σήμανση CE.

8. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας: a) με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων EN ISO 9001:08 b) με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού EN ISO 13485:03.

9. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) και παροχή ανταλλακτικών δέκα (10) έτη.