**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1)** ΚΑΣΕΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ sterrad 100S ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 58%,ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ sterrad ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.

**2)** ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ sterrad 100S. ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΜΜΕΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ. ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΧΡΟΝΟΣ).