ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. ΑΠΌ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ150Χ300mm.
2) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. ΑΠΌ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.200Χ350mm.
3) ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ (TRAY LINER) 30X50 AΠΟ ΥΛΙΚΟ NON WOVEN ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΠΥΚΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.
4) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GLOSAIR 400#. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΝΕΦΩΣΗΣ GLOSAIR DRY (MIST). Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ GLOSAIR ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  GLOSAIR 400#. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.
5) ΚΑΣΕΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ sterrad 100S ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 58%,ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ sterrad ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.
6) LMA FASTRACH
Λαρυγγική μάσκα για τυφλή διασωλήνωση πολλαπλών χρήσεων lma fastrach κωδ 1300χχ
Ενδοτραχειακός σωλήνας σπειράλ μιας χρήσης συνοδευόμενος από οδηγό
 διασωλήνωσης-σταθεροποιητή ενδοτραχειακού σωλήνα για λαρυγγική μάσκα lma fastrach KVD 1360XX







