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2)
ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ –ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
(ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ)
Με μονή μεμβράνη,μηχανική πτυχόμενη
Να λειτουργούν ως φίλτρα όταν τοποθετούνται στο μηχάνημα η ως φίλτρα με επιστροφή υγρασίας >22mm H2O όταν τοποθετούνται στον ασθενή.Να προστατεύουν τον ασθενή και το μηχάνημα σε πιθανή μόλυνση στο κύκλωμα αναισθησίας από ηπατίτιδα C ,SARS η μολυσμένο συμπύκνωμα από αιμοπτύελα και να αποτρέπουν τη διασταυρούμενη μόλυνση.
Με απόδοση φιλτραρίσματος τουλάχιστον
>99,999% έναντι ιών(vfe)-βακτηρίων(BPE),MTvolume>200ml
Mε αντίσταση ροής<3,0cmH2O/L στα 60L/MIN,να διατηρουν χαμηλή αντίσταση ροής αν υπερβούν τις 24 h χρήσης.
Με οπή καπνογραφίας απαραιτήτως,με θηλιά συγκράτησης στο πώμα για την αποφυγή πιθανής απώλειας η κινδύνου διασποράς.
Χαμηλό βάρος έως 30 gr η αυστηρό νεκρό χώρο(deep space) έως 65 ml ώστε να αποφευχθεί η επανεισπνοή CO2.
Κατάθεση επίσημου προσπέκτους η δείγματος του κατασκευαστή για πιστοποίηση των ανωτέρω.

3) LMA FASTRACH
Λαρυγγική μάσκα για τυφλή διασωλήνωση πολλαπλών χρήσεων lma fastrach κωδ 1300χχ
Ενδοτραχειακός σωλήνας σπειράλ μιας χρήσης συνοδευόμενος από οδηγό
 διασωλήνωσης-σταθεροποιητή ενδοτραχειακού σωλήνα για λαρυγγική μάσκα lma fastrach KVD 1360XX


